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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 августа 2026 г. № 92
Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 июля 2015 г. № 89
На основании части третьей статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 июля 2015 г. № 89 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к обеспечению радиационной безопасности при проведении работ в зонах радиоактивного загрязнения» и о внесении дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 211» следующие изменения:
название, преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Об утверждении санитарных норм и правил
На основании части третьей статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности при проведении работ в зонах радиоактивного загрязнения» (прилагаются).»;
Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности при проведении работ в зонах радиоактивного загрязнения», утвержденные этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 
	Министр
	А.В.Ходжаев


 
	 
	УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
02.07.2015 № 89
(в редакции постановления
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
21.08.2026 № 92)


САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности при проведении работ в зонах радиоактивного загрязнения»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие санитарные нормы и правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности при проведении работ в зоне эвакуации (отчуждения), зоне первоочередного отселения, зоне последующего отселения (далее – зоны радиоактивного загрязнения), в том числе при доставке персонала к месту проведения работ и обратно, и санитарно-бытовому обеспечению персонала.
2. Для целей настоящих санитарных норм и правил используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 6 января 2009 г. № 9-З «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий», Законом Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 385-З «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС», Законом Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности», гигиеническим нормативом «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37 (далее – ГН), а также следующий термин и его определение:
специальный транспорт – крытые транспортные средства для доставки персонала к месту проведения работ в зонах радиоактивного загрязнения и обратно.
ГЛАВА 2
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТАВКЕ ПЕРСОНАЛА К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ И ОБРАТНО
3. Доставка персонала к месту проведения работ в зонах радиоактивного загрязнения и обратно осуществляется специальным транспортом.
4. Все поверхности внутри специального транспорта выполняются из влагостойких, слабо сорбирующих радиоактивные вещества и допускающих легкую очистку и дезактивацию материалов.
5. Перед подачей специального транспорта на посадку в его салонах и крытых кузовах производится влажная уборка.
ГЛАВА 3
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНО-БЫТОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА В ЗОНАХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
6. На местах проведения работ создаются условия (передвижные санитарно-бытовые комплексы контейнерного типа или иные) для:
личной гигиены и умывания;
приема пищи;
отдыха;
хранения средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), в том числе чистой спецодежды;
хранения устройств обеспыливания спецодежды, контейнеров для транспортировки загрязненных СИЗ, в том числе спецодежды.
7. После окончания работ перед посадкой в специальный транспорт проводится предварительная гигиена кожных покровов персонала, обеспыливание СИЗ, в том числе спецодежды, и доставка персонала из зон радиоактивного загрязнения в санитарный пропускник и (или) санитарный шлюз для окончательного удаления загрязнений, проведения дезактивации и радиационного контроля.
ГЛАВА 4
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ В ЗОНАХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
8. Отнесение работников, занятых на работах в зонах радиоактивного загрязнения, к категории «персонал» осуществляется на основе прогнозируемых доз облучения на рабочих местах в соответствии с ГН.
9. До проведения работ в зонах радиоактивного загрязнения организация обязана:
определить перечень лиц из числа персонала, которые будут заняты на работах в зонах радиоактивного загрязнения;
назначить локальным правовым актом лиц, ответственных за радиационную безопасность и радиационный контроль;
обеспечить учет индивидуальных доз облучения персонала;
определить необходимые условия обеспечения радиационной безопасности для персонала;
установить режим труда и отдыха.
10. Выполняемые работы в зонах радиоактивного загрязнения максимально механизируются. Использование сельскохозяйственной техники без кабин не допускается.
11. При производстве работ с использованием сельскохозяйственной техники используются только гидрофицированные навесные орудия.
12. Кабины сельскохозяйственной техники герметизируются путем уплотнения оконных и дверных проемов, коммуникационных отверстий (отверстия для рычагов, панелей управления и иные аналогичные отверстия).
Для создания безопасных условий труда сельскохозяйственная техника и специальный транспорт оснащаются системой активной вентиляции (кондиционирование, климат-контроль). Фильтрующие устройства кондиционеров и климат-контроля подлежат своевременной замене.
13. Система активной вентиляции в закрытой кабине сельскохозяйственной техники и специального транспорта должна обеспечивать давление и обмен воздуха в соответствии с эксплуатационными документами.
14. Воздухозаборы производственных помещений организаций, которые расположены в зонах радиоактивного загрязнения, оборудуются обеспыливающими фильтрующими устройствами.
15. На рабочих местах не допускается:
пребывание без необходимых СИЗ, в том числе спецодежды;
хранение пищевых продуктов, домашней одежды и других предметов, не имеющих отношения к выполняемой работе.
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